; Installation INF for the Cypress Generic USB Driver for Windows 98ME/2000/XP
;

[Version]
Signature="$CHICAGO$"
Class=USB
ClassGUID={36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}
provider=%PROVIDER%


[SourceDisksNames]
1=%CYUSB_INSTALL%,,,

[SourceDisksFiles]
CyUsbME.sys = 1
CyUsb.sys = 1
CyUsb.spd = 1

[Manufacturer]
%MFGNAME%=Cypress

[Cypress]
; Cypress FX2LP default ID
%VID_AAB4&PID_8613.DeviceDesc%=CyUsb, USB\VID_AAB4&PID_8613
%VID_AAB4&PID_6473.DeviceDesc%=CyUsb, USB\VID_AAB4&PID_6473
; Cypress FX2LP Example Device.  DVK firmware examples use this VID/PID
%VID_AAB4&PID_1004.DeviceDesc%=CyUsb, USB\VID_AAB4&PID_1004
%VID_ABB4&PID_1004.DeviceDesc%=CyUsb, USB\VID_ABB4&PID_1004
;150
%VID_ACB4&PID_1004.DeviceDesc%=CyUsb, USB\VID_ACB4&PID_1004
%VID_04B4&PID_8613.DeviceDesc%=CyUsb, USB\VID_04B4&PID_8613
%VID_04B4&PID_6473.DeviceDesc%=CyUsb, USB\VID_04B4&PID_6473
; Cypress FX2LP Example Device.  DVK firmware examples use this VID/PID
%VID_04B4&PID_1004.DeviceDesc%=CyUsb, USB\VID_04B4&PID_1004
%VID_ACFF&PID_9999.DeviceDesc%=CyUsb, USB\VID_ACFF&PID_9999
%VID_AA25&PID_4210.DeviceDesc%=CyUsb, USB\VID_AA25&PID_4210
%VID_AA55&PID_2501.DeviceDesc%=CyUsb, USB\VID_AA55&PID_2501
%VID_AA55&PID_2502.DeviceDesc%=CyUsb, USB\VID_AA55&PID_2502
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
%VID_B300&PID_3601.DeviceDesc%=CyUsb, USB\VID_B300&PID_3601
%VID_B300&PID_3602.DeviceDesc%=CyUsb, USB\VID_B300&PID_3602
%VID_B310&PID_3602.DeviceDesc%=CyUsb, USB\VID_B310&PID_3602
%VID_B310&PID_3601.DeviceDesc%=CyUsb, USB\VID_B310&PID_3601

%VID_B330&PID_3202.DeviceDesc%=CyUsb, USB\VID_B330&PID_3202

%VID_A710&PID_3601.DeviceDesc%=CyUsb, USB\VID_A710&PID_3601
%VID_A710&PID_3602.DeviceDesc%=CyUsb, USB\VID_A710&PID_3602
%VID_A800&PID_3602.DeviceDesc%=CyUsb, USB\VID_A800&PID_3602
%VID_A800&PID_3601.DeviceDesc%=CyUsb, USB\VID_A800&PID_3601

%VID_A290&PID_3601.DeviceDesc%=CyUsb, USB\VID_A290&PID_3601
%VID_A290&PID_3602.DeviceDesc%=CyUsb, USB\VID_A290&PID_3602
%VID_F290&PID_3602.DeviceDesc%=CyUsb, USB\VID_F290&PID_3602
%VID_F290&PID_3601.DeviceDesc%=CyUsb, USB\VID_F290&PID_3601

%VID_AA55&PID_3601.DeviceDesc%=CyUsb, USB\VID_AA55&PID_3601
%VID_AA55&PID_3602.DeviceDesc%=CyUsb, USB\VID_AA55&PID_3602

%VID_B550&PID_3601.DeviceDesc%=CyUsb, USB\VID_B550&PID_3601
%VID_B550&PID_3602.DeviceDesc%=CyUsb, USB\VID_B550&PID_3602
%VID_1900&PID_2541.DeviceDesc%=CyUsb, USB\VID_1900&PID_2541

%VID_A567&PID_3602.DeviceDesc%=CyUsb, USB\VID_A567&PID_3602
%VID_A678&PID_2541.DeviceDesc%=CyUsb, USB\VID_A678&PID_2541
%VID_5789&PID_E098.DeviceDesc%=CyUsb, USB\VID_5789&PID_E098
%VID_5789&PID_E795.DeviceDesc%=CyUsb, USB\VID_5789&PID_E795
%VID_5789&PID_3200.DeviceDesc%=CyUsb, USB\VID_5789&PID_3200
[DestinationDirs]
CyUsbME.Files.Ext = 10,System32\Drivers
CyUsb.Files.Ext = 10,System32\Drivers

[CyUsb]
CopyFiles=CyUsbME.Files.Ext
AddReg=CyUsbME.AddReg

[CyUsb.HW]
AddReg=CyUsb.AddReg.Guid

[CyUsb.NT]
CopyFiles=CyUsb.Files.Ext
AddReg=CyUsb.AddReg

[CyUsb.NT.HW]
AddReg=CyUsb.AddReg.Guid

[CyUsb.NT.Services]
Addservice = CyUsb, 0x00000002, CyUsb.AddService

[CyUsb.AddService]
DisplayName    = %CyUsb.SvcDesc%
ServiceType    = 1                  ; SERVICE_KERNEL_DRIVER
StartType      = 3                  ; SERVICE_DEMAND_START
ErrorControl   = 1                  ; SERVICE_ERROR_NORMAL
ServiceBinary  = %10%\System32\Drivers\CyUsb.sys
LoadOrderGroup = Base

[CyUsbME.AddReg]
HKR,,DevLoader,,*ntkern
HKR,,NTMPDriver,,CyUsbME.sys

[CyUsb.AddReg]
HKR,,DevLoader,,*ntkern
HKR,,NTMPDriver,,CyUsb.sys

[CyUsbME.Files.Ext]
CyUsbME.sys

[CyUsb.Files.Ext]
CyUsb.sys

[CyUsb.AddReg.Guid]
;HKR,,DriverGUID,,%CyUsb.GUID%

;---------------------------------------------------------------;
;%VID_5789&PID_E098.DeviceDesc%=CyUsb, USB\VID_5789&PID_E098
[Strings]
PROVIDER="BJ-Color CO,.LTD"
MFGNAME= "BJ-Color CO,.LTD"
CYUSB_INSTALL="Wit USB Printer Driver Installation Disk"
VID_04B4&PID_8613.DeviceDesc="BJ2502 Printer - ep missing(3.4.7.000 For XP32Bit)"
VID_04B4&PID_6473.DeviceDesc="BJ - EEPROM missing(3.4.7.000 For XP64Bit)"
VID_AAB4&PID_8613.DeviceDesc="BJ-USB Inkjet -BJ2541 - ep missing(3.4.7.000 For XP32Bit)"
VID_ACB4&PID_1004.DeviceDesc="BJ-USB Inkjet -BJ2542  FV1.00(3.4.7.000 For XP32Bit)"
;VID_ACB4&PID_2544.DeviceDesc="BJ-USB Inkjet -BJ2544  FV1.00(3.4.7.000 For XP32Bit)"
VID_AA55&PID_2501.DeviceDesc="BJ-USB Inkjet -BJ2501  FV1.00(3.4.7.000 For XP32Bit)"
VID_AA55&PID_2502.DeviceDesc="BJ-USB Inkjet -BJ2502  FV1.00(3.4.7.000 For XP32Bit)"
VID_ACFF&PID_9999.DeviceDesc="BJ-USB Inkjet -FireDriver dog(3.4.7.000 For XP32Bit)"
VID_AA25&PID_4210.DeviceDesc="BJ-USB Inkjet -BJ2542 Firmware1.0(3.4.7.000 For XP32Bit)"
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
VID_B300&PID_3601.DeviceDesc="BJ-USB Inkjet -B300-3601  FV1.00(3.4.7.000 For XP32Bit)"
VID_B300&PID_3602.DeviceDesc="BJ-USB Inkjet -B300-3602  FV1.00(3.4.7.000 For XP32Bit)"
VID_AA55&PID_3601.DeviceDesc="BJ-USB Inkjet -R800-3601  FV1.00(3.4.7.000 For XP32Bit)"
VID_AA55&PID_3602.DeviceDesc="BJ-USB Inkjet -R800-3602  FV1.00(3.4.7.000 For XP32Bit)"
VID_B310&PID_3601.DeviceDesc="BJ-USB Inkjet -B310-3601  FV1.00(3.4.7.000 For XP32Bit)"
VID_B310&PID_3602.DeviceDesc="BJ-USB Inkjet -B310-3602  FV1.00(3.4.7.000 For XP32Bit)"

VID_B330&PID_3202.DeviceDesc="BJ-USB Inkjet -B330-3202  FV3.00(3.4.7.000 For XP32Bit)"

VID_A710&PID_3601.DeviceDesc="BJ-USB Inkjet -A710-3601  FV1.00(3.4.7.000 For XP32Bit)"
VID_A710&PID_3602.DeviceDesc="BJ-USB Inkjet -A710-3602  FV1.00(3.4.7.000 For XP32Bit)"
VID_A567&PID_3602.DeviceDesc="BJ-USB Inkjet -A567-3602  FV1.00(3.4.7.000 For XP32Bit)"
VID_A678&PID_2541.DeviceDesc="BJ-USB Inkjet -A678-2541  FV1.00(3.4.7.000 For XP32Bit)"

VID_A800&PID_3601.DeviceDesc="BJ-USB Inkjet -A800-3601  FV1.00(3.4.7.000 For XP32Bit)"
VID_A800&PID_3602.DeviceDesc="BJ-USB Inkjet -A800-3602  FV1.00(3.4.7.000 For XP32Bit)"

VID_A290&PID_3601.DeviceDesc="BJ-USB Inkjet -A290-3601  FV1.00(3.4.7.000 For XP32Bit)"
VID_A290&PID_3602.DeviceDesc="BJ-USB Inkjet -A290-3602  FV1.00(3.4.7.000 For XP32Bit)"

VID_F290&PID_3601.DeviceDesc="BJ-USB Inkjet -F290-3601  FV1.00(3.4.7.000 For XP32Bit)"
VID_F290&PID_3602.DeviceDesc="BJ-USB Inkjet -F290-3602  FV1.00(3.4.7.000 For XP32Bit)"

VID_B550&PID_3601.DeviceDesc="BJ-USB Inkjet -B550-3601  FV1.00(3.4.7.000 For XP32Bit)"
VID_B550&PID_3602.DeviceDesc="BJ-USB Inkjet -B550-3602  FV1.00(3.4.7.000 For XP32Bit)"
VID_1900&PID_2541.DeviceDesc="BJ-USB Inkjet -1900-2541  FV5.00(3.4.7.000 For XP32Bit)"
VID_5789&PID_E098.DeviceDesc="wt-USB Inkjet -e098-5789  FV5.00(3.4.7.000 For XP32Bit)"
VID_5789&PID_E795.DeviceDesc="YICAI  FV5.00(3.4.7.000 For WIN7 64Bit/32bit)"
VID_5789&PID_3200.DeviceDesc="UV-ColorInkjetPrinter  FV3.20(3.4.7.000 For WIN7 64Bit/32bit)"
CyUsb.SvcDesc="BJ-USB Inkjet Driver(3.4.7.000 For XP32Bit)"

;CyUsb.GUID="{AE18AA60-7F6A-11d4-97DD-00010229B959}"